de - Installation ACS Software
1. ZIP-Datei öffnen
2. Kopieren Sie die ZIP-Datei und fügen Sie sie in einen USB-Stick ein (format FAT 32)
3. USB-Stick mit in USB-Buchse des Klimaservicegerätes einstecken
4. Klimasrvicegerät einschalten
5. öffnen EINSTELLUNG --> FIRMWARE UPDATE --> USB UPDATE



en - Installation ACS Software
1. Open the ZIP file
2. Copy and paste the ZIP file inside to an USB stick (format FAT 32)
3. Insert the USB stick into the USB socket of the A/C service unit
4. Switch on the A/C service unit
5. Open SETTING MENU --> then FIRMWARE UPDATE --> then USB UPDATE

